Kabina z płyt warstwowych o grubości 80 mm z wypełnieniem poliuretanowym PUR 80,

Wymiary kabiny: 2,7x5,7x2,3(H)m

Drzwi o wymiarach: 800x2000 mm

1 okno 0.9x1,2 m zabudowane w ścianie bocznej (osłonięte z zewnątrz siatką ochronną o oczku 40x 40 mm z pręta ø 3mm. oraz szyba zabezpieczona folią antywłamaniową)

Oświetlenie - 2 oprawy oświetleniowe 2x36W

Wentylacja mechaniczna